1. **Lý thuyết:**

Câu 1:

SP = 0200h

IP = 012Ah

Câu 2:

\*) Khi call:

SP=0203h

IP=0300h

\*)Khi ret:

SP=null

IP=0203h

Câu 3:

NhapLai PROC:

For:

MOV ah, 1

int 21h

CMP al, 27

JE EndPro

CMP al, 21h

JB For

CMP al, 0FEh

JA For

RET

NhapLai ENDP